보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2024. 10. 16.(수)	총 매수 1매
	배포부서 고객홍보실 (042-607-3085)
담당부서 강원본부 춘천속초사업단TF / 단장 김준걸(033-810-5191)
< 관련 보도내용> ◈ 터널 공사장 지하수 콸콸.. “폭포까지 마른다” (춘천MBC, 10.15.(화))

“터널 공사 상류 하천인 인제 북천과 미시령 도적폭포까지 물이 줄어 마를 수 있고, 지하수 유출을 줄이는 차수 공사가 제대로 이뤄지지 않는 결과”라는 보도내용에 대하여,

○ (사)한국건설사회환경학회에서 시행한 춘천∼속초 철도건설 제7공구 백담2터널(경사갱#1) 지표수 모니터링 결과, 인제 북천 수위는 25cm, 미시령 도적폭포 수위는 26cm가 오히려 상승한 사항으로, 터널 굴착공사로 인한 지하수 유출량이 북천 등 인근 하천수위와는 상관관계가 없습니다.

○ `24. 5월부터 현재까지 환경영향평가 지하수 유출량 기준[0.72ton/m(일)]에 따라 지속적으로 차수 공사를 시행하여 지하수 유출량을 관리하고 있으며, `24.10.15일 현재 지하수 유출량은 기준 이하인 0.66ton/m(일)으로 차수 공사가 제대로 이뤄지지 않는 결과라는 주장은 사실과 다릅니다.