보도요청일 2012.11.13(화) 조간부터	자료배포일 2012.11.12(월)	총매수 2매
	배포부서 홍보실
담당부서 기획혁신본부 설계기준처 / 처장 석종근, 신호통신부장 오준호(042-607-4942)
철도건설시 신호․통신용 건물 면적 축소하여 예산절감 - 중간기기실 및 역내 기기실 기능유사 공간 통․폐합 -

□ 한국철도시설공단은 철도건설시 신호․통신설비의 중간기기실이나 역내 기기실 등 기능이 유사한 공간을 통․폐합하여 건물 면적을 32% 축소하도록 철도설계기준을 개정하였다고 밝혔다.

* 중간기기실 : 전기설비(변전․신호․통신설비) 등의 기기를 수용하기 위한 선로변 건물

□ 철도시설공단은 철도 신호․통신설비 건물 중 기능이 유사한 신호전원실 및 축전실과 통신전원실을 통합하고, 유지관리를 위한 물품보관 창고를 작업실로 폐합시키는 등 건물 내부구조를 12개 공간에서 6개 공간으로 조정하여 사용성을 높이고 유지관리비용 감소와 편리성을 도모토록 하였다.

□ 철도공단 석종근 설계기준처장은 “금번에 마련된 설계기준을 설계 및 시공 중에 있는 전체사업에 확대 적용하면 건설공사비 뿐만 아니라 운영비용도 크게 절감될 것”이라고 하면서, ”그간 관행적인 설계로 예산이 낭비되었으나 기술발전 및 기기 콤팩트화 등을 반영하여 설계기준을 지속적으로 개선해 나가겠다“고 말했다.

[참고] 철도건설시 신호/통신 기능실 축소

당초(전기분야 기능실)-12개 공간, 460㎡

당초(전기분야 기능실)-6개 공간, 310㎡